SPAX
– Für den Holzbau
Tellerkopf, T-STAR plus, WIROX


Einsatz Holzbau
· Verschraubung von Latten & Kanthölzern (z. B. sogsichere Befestigung von Dachlatten)

Vorteile
· [bookmark: _GoBack]Deutlich reduziertes Einschraubdrehmoment und verringerte Spaltwirkung
· Längenangabe und Herstellerkennzeichen auf dem Kopf
· Höhere Kopfdurchzugskräfte im Vergleich zur Senkkopfschraube



Bauaufsichtlich zugelassen
· Unter Z-9.1-449 als Holzverbindungsmittel und Z-9.1-511 für die Aufdachdämmung
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